域名可以访问 为什么ip不可以

2012-11-29 13:31[hellojune88](http://www.baidu.com/p/hellojune88?from=zhidao) | 浏览 542 次

怎样才能实现用ip访问？公司的项目我部署到我的电脑上了 ，我想用ip访问，

分享到：

2012-11-29 13:51

[# 奔跑吧芝麻！ready go！#](http://zhidao.baidu.com/activity/commact?name=sanqi)

提问者采纳

如何能让互联网上的用户也可以浏览到放在我们自己计算机上的主页？它的解决就要用到IIS。  
IIS是一种Web（网页）服务组件，其中包括Web服务器、[FTP服务器](https://www.baidu.com/s?wd=FTP%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYPHmzmHTvuWw-mvcLPvDY0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1RsnWm3PWDdPf)、NNTP服务器和SMTP服务器，分别用于网页浏览、[文件传输](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%87%E4%BB%B6%E4%BC%A0%E8%BE%93&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYPHmzmHTvuWw-mvcLPvDY0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1RsnWm3PWDdPf)、新闻服务和邮件发送等方面，它使得在网络（包括互联网和局域网）上发布信息成了一件很容易的事。  
  
一、IIS的添加  
请进入“[控制面板](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%8E%A7%E5%88%B6%E9%9D%A2%E6%9D%BF&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYPHmzmHTvuWw-mvcLPvDY0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1RsnWm3PWDdPf)”，依次选“添加/删除程序→添加/删除Windows组件”，将“[Internet信息服务](https://www.baidu.com/s?wd=Internet%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%9C%8D%E5%8A%A1&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYPHmzmHTvuWw-mvcLPvDY0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1RsnWm3PWDdPf)（IIS）”前的小钩去掉（如有），重新勾选中后按提示操作即可完成IIS组件的添加。用这种方法添加的IIS组件中将包括Web、FTP、NNTP和SMTP等全部四项服务。  
  
二、IIS的运行  
当IIS添加成功之后，再进入“开始→程序→管理工具→Internet服务管理器”以打开IIS管理器，对于有“已停止”字样的服务，均在其上单击右键，选“启动”来开启。  
  
三、建立第一个Web站点  
 比如本机的IP地址为192.168.0.1，自己的网页放在D:\Wy目录下，网页的首页文件名为Index.htm，现在想根据这些建立好自己的Web服务器。  
 对于此Web站点，我们可以用现有的“默认Web站点”来做相应的修改后，就可以轻松实现。请先在“默认Web站点”上单击右键，选“属性”，以进入名为“默认Web站点属性”设置界面。  
 1．修改绑定的IP地址：转到“Web站点”窗口，再在“IP地址”后的下拉菜单中选择所需用到的本机IP地址“192.168.0.1”。  
 2．修改主目录：转到“主目录”窗口，再在“本地路径”输入（或用“浏览”按钮选择）好自己网页所在的“D:\Wy”目录。  
 3．添加首页文件名：转到“文档”窗口，再按“添加”按钮，根据提示在“默认文档名”后输入自己网页的首页文件名“Index.htm”。  
 4．添加[虚拟目录](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%99%9A%E6%8B%9F%E7%9B%AE%E5%BD%95&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYPHmzmHTvuWw-mvcLPvDY0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1RsnWm3PWDdPf)：比如你的主目录在“D:\Wy”下，而你想输入“192.168.0.1/test”的格式就可调出“E:\All”中的网页文件，这里面的“test”就是[虚拟目录](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%99%9A%E6%8B%9F%E7%9B%AE%E5%BD%95&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYPHmzmHTvuWw-mvcLPvDY0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1RsnWm3PWDdPf)。请在“默认Web站点”上单击右键，选“新建→[虚拟目录](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%99%9A%E6%8B%9F%E7%9B%AE%E5%BD%95&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYPHmzmHTvuWw-mvcLPvDY0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1RsnWm3PWDdPf)”，依次在“别名”处输入“test”，在“目录”处输入“E:\All”后再按提示操作即可添加成功。  
 5．效果的测试：打开[IE浏览器](https://www.baidu.com/s?wd=IE%E6%B5%8F%E8%A7%88%E5%99%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYPHmzmHTvuWw-mvcLPvDY0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1RsnWm3PWDdPf)，在地址栏输入“192.168.0.1”之后再按回车键，此时就能够调出你自己网页的首页，则说明设置成功！  
  
四、添加更多的Web站点  
1．多个IP对应多个Web站点  
如果本机已绑定了多个IP地址，想利用不同的IP地址得出不同的Web页面，则只需在“默认Web站点”处单击右键，选“新建→站点”，然后根据提示在“说明”处输入任意用于说明它的内容（比如为“我的第二个Web站点”）、在“输入Web站点使用的IP地址”的下拉菜单处选中需给它绑定的IP地址即可（如图1）；当建立好此Web站点之后，再按上步的方法进行相应设置。  
2．一个IP地址对应多个Web站点  
当按上步的方法建立好所有的Web站点后，对于做虚拟主机，可以通过给各Web站点设不同的端口号来实现，比如给一个Web站点设为80，一个设为81，一个设为82……（如图2），则对于端口号是80的Web站点，访问格式仍然直接是IP地址就可以了，而对于绑定其他端口号的Web站点，访问时必须在IP地址后面加上相应的端口号，也即使用如“”的格式。  
很显然，改了端口号之后使用起来就麻烦些。如果你已在[DNS服务器](https://www.baidu.com/s?wd=DNS%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYPHmzmHTvuWw-mvcLPvDY0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1RsnWm3PWDdPf)中将所有你需要的域名都已经映射到了此惟一的IP地址，则用设不同“主机头名”的方法，可以让你直接用域名来完成对不同Web站点的访问。  
比如你本机只有一个IP地址为192.168.0.1，你已经建立（或设置）好了两个Web站点，一个是“默认Web站点”，一个是“我的第二个Web站点”，现在你想输入“”可直接访问前者，输入“”可直接访问后者。其操作步骤如下：  
1）请确保已先在[DNS服务器](https://www.baidu.com/s?wd=DNS%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYPHmzmHTvuWw-mvcLPvDY0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1RsnWm3PWDdPf)中将你这两个域名都已映射到了那个IP地址上；并确保所有的Web站点的端口号均保持为80这个默认值。  
2）再依次选“默认Web站点→右键→属性→Web站点”，单击“IP地址”右侧的“高级”按钮，在“此站点有多个标识下”双击已有的那个IP地址（或单击选中它后再按“编辑”按钮），然后在“主机头名”下输入“”再按“确定”(如图3)按钮保存退出。  
3）接着按上步同样的方法为“我的第二个Web站点”设好新的主机头名为“”即可。  
4）最后，打开你的[IE浏览器](https://www.baidu.com/s?wd=IE%E6%B5%8F%E8%A7%88%E5%99%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYPHmzmHTvuWw-mvcLPvDY0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1RsnWm3PWDdPf)，在地址栏输入不同的网址，就可以调出不同Web站点的内容了。  
3．多个域名对应同个Web站点  
你只需先将某个IP地址绑定到Web站点上，再在[DNS服务器](https://www.baidu.com/s?wd=DNS%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYPHmzmHTvuWw-mvcLPvDY0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1RsnWm3PWDdPf)中，将所需域名全部映射向你的这个IP地址上，则你在浏览器中输入任何一个域名，都会直接得到所设置好的那个网站的内容。  
  
五、对IIS服务的远程管理  
1．在“管理Web站点”上单击右键，选“属性”，再进入“Web站点”窗口，选择好“IP地址”。  
2．转到“目录安全性”窗口，单击“IP地址及域名限制”下的“编辑”按钮，点选中“授权访问”以能接受客户端从本机之外的地方对IIS进行管理；最后单击“确定”按钮。  
3．则在任意计算机的浏览器中输入如“”（3598为其端口号）的格式后，将会出现一个密码询问窗口，输入管理员帐号名（Administrator）和相应密码之后就可登录成功，现在就可以在浏览器中对IIS进行远程管理了！在这里可以管理的范围主要包括对Web站点和FTP站点进行的新建、修改、启动、停止和删除等操作。转自：<http://zhidao.baidu.com/question/203459564.html>

追问：

我用的不是iis ，是apache的tomcat

追答：

、Apache是一个代理服务器，它可以将您的服务器隐藏在内网，对外暴露的只是Apache服务器，提高您服务器的安全，另外Apache服务服务器解析静态资源（图片，html页面，css样式文件等）的效率比tomcat要高很多，使用Apache + tomcat将动静资源分开；还有一个很重要的功能，如果您有多台服务器，Apache可以为您提供负载均衡的功能，例您的多台服务器使用同一个对外的出口。  
2、您配置了Apache，可以解释html文件，说明您的apache服务器已经正常启动了，出现503的错误，500+的错误表示的是服务器错误，Apache不能解释jsp文件，您需求将\*.jsp,\*.do,\*.action之类的动态文件转发给tomcat去处理，如果您用的是apache 2.2或以上的版本，您可以使用ProxyPass指令，将访问\*.jsp的页面都交给tomcat去处理，这时候Apache起到的就是代理服务器的作用。  
3、8080端口是您的tomcat提供web服务的端口，您可以通过http://{yourServerId}:8080/来访问，8009端口是AJP协议使用的端口，使用这种协议，具有更高的性能，因为它采用的是二进制传输。比HTTP的文本传输要有更高的效率。在Apache中要使用mod\_proxy和mod\_proxy\_ajp，在Tomcat中则要开启ajp服务。ajp服务使用的端口就是8009.  
  
希望以上内容对您有帮助。